|  |
| --- |
| 臺北市政府工務局道路挖掘管理中心 |
| 公共管線圖資及圖檔更新維護作業自主查核表 (證明資料) |

許可證號(同意備查文號)：113001968-2 施測日期：2024-11-19

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本資料 | | | | | | |
| 1. 施測人員姓名：張書誠 | | | | | | |
| □自行施測 | | | | | | |
| ■外包施測（廠商名稱：鼎堅航太股份有限公司，電話:02-8521-1840） | | | | | | |
| □測量技師（證號： ） | | | | | | |
| ■測量技術士（證號：042-0062453） | | | | | | |
| 2. 施測儀器： | | | | | | |
| ■ GPS儀器（廠牌及型號：HI-Target V500) | | | | | | |
| ■ 經緯儀/全站儀（廠牌及型號：Hi-Target ZTS-320R) | | | | | | |
| □ 潛盾施工定位儀器（廠牌及型號： ） | | | | | | |
| □ 其它，請說明施測方式及其精度驗證方式： | | | | | | |
| 3. 施測點位數總計：259點 | | | | | | |
| 管線點位 | 231 點 | | 孔蓋點位 | 0點 | 設施物點位 | 28點 |
| 查核項目 | | | | | | |
| 4. 是否符合「臺北市公共管線圖資及圖檔更新維護作業要點」規定之 | | | | | | ■是 □ 否 |
| 量作業（如測量方式及精度）及圖資更新（GML 格式屬性）。 | | | | | |  |
| 5. 是否取得以下測量文件，並確認資料內容及上傳 GML 檔案一致。 | | | | | | ■是 □ 否 |
| (1)證明資料（附件1） (2)測量照片（附件2） | | | | | |  |
| (3)紀錄器資料（附件3） (4)測量成果（附件4） | | | | | |  |
| 6. 是否有拍攝施工前中後照片，及測量施測儀器、施測中照片。 | | | | | | ■是 □ 否 |
| 7. 是否與許可申請項目（如設施物明細表、斷面圖、施工通報APP） | | | | | | ■是 □ 否 |
| 一致。 |  |  |  |  |  |
| 8. 是否與現地施工區域及現場實際施工內容相符，並對圖資正確性負 | | | | | | ■是 □ 否 |
| 全責任。 | |  |  |  |  |
| 查核項目 | | | | | | |
| 9.GNSS儀器是否連接內政部國土測繪中心提供之 e-GNSS 定位服務： | | | | | | |
| ■是 □否，請說明如何取得差分資訊及圖資座標修正方式： | | | | | | |
| 10. 座標參考點檢測： | | | | | | |
| 點位編號：379，來源：□控制點 ■自設點 □其它 | | | | | | |
| 原始E 座標：294692.6478、N 座標：2774997.4983、H 正高：3.366m | | | | | | |
| 檢測E 座標：294692.627、N 座標：2774997.5007、H 正高：3.3494m | | | | | | |
| 座標差值ΔE：0.0208m、ΔN：0.0024m、ΔH：0.0166m | | | | | | |

管線單位所屬人員確認： 管線單位簽認：

|  |  |
| --- | --- |
| (簽章) | (簽章) |
| 114年01月21日 | (或測量技師簽證) |